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一、TP-LINK路由器
1.确认接口
一般tp-link路由器有5个网线接口，其中一个wan口，4个lan口，找到wan口，插入连接校园网接口的网线。
2.设置路由器登录密码
若选择电脑设置路由器，则使用网线连接路由器lan口或连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址：tplogin.cn；若使用手机设置路由器，则连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址：tplogin.cn；则出现如下界面：
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/9/14/B9/0C76B870AFA4AABE17AEC362E10_01564977_92EBC.png]
若使用的路由器为旧设备，则输入tplogin.cn之后直接出现输入登录密码的界面，如下图所示，若忘记密码，则长按路由器后面的重置按钮进行重置，再进行上一步骤的配置。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/7/03/CC/11BF60611A904265E4FA575811D_508D1BC6_764A0.png]
3.选择上网方式
上网方式有3种，宽带拨号上网、自动获取IP地址上网、固定IP地址上网。一般选择宽带拨号上网，如下图所示。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/B/83/BD/49540BA6960E193B35C89D8452E_5356737F_7FDBF.png]
家属区上网账号命名规则如果不清楚，可拨打82334701咨询。
4.无线设置
在选择上网模式后点击下一步进入无线设置，如下图所示，
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/9/28/97/CD259635AFF2107498DD29BFFB9_F31C736C_78C72.png]
无线名称，建议用字母、数字来设置，切勿使用中文；因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文，会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
无线密码，建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置，且长度不得小于8位，以便保证无线WiFi的安全。
5.检查设置是否成功
在路由器设置界面，点击路由设置——>上网设置。
如果IP地址、DNS服务器 选项后面有IP地址参数，并且下面显示：WAN口网络已连接 ，表示路由器设置成功，可以正常上网了。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/1/DD/D4/C8A004DB1EDDBF95FA07EEF1F7A_300F4A87_CA3BE.png]
如果“IP地址”、“DNS服务器”后面有IP地址参数，说明成功；如果全部是0，说明设置失败。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/D/C8/C3/F279717FB6FFF84DF50C912528D_66FC3934_BB0E9.png]
 
 

二、小米路由器
1.确认接口
一般小米路由器有3个网线接口，其中一个wan口，2个lan口，找到wan口，插入连接校园网接口的网线。
2.设置路由器登录密码
若选择电脑设置路由器，则使用网线连接路由器lan口或连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址：miwifi.com或192.168.31.1；若使用手机设置路由器，则连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址：miwifi.com或192.168.31.1；则出现如下界面，点击马上体验进入设置。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/B/18/A0/30204A5DAE6BDE885267BE9CFF2_06355594_EB612.png]
3.上网向导
进入上网向导，输入宽带账号和宽带密码，点击下一步
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/2/BF/73/D6654C84E82AED356E70D6DF3D5_7EE99764_108951.png]
家属区上网账号命名规则如果不清楚，可拨打82334701咨询。4.WiFi设置
进入无线设置后，如下图所示，输入WiFi名称和WiFi密码，点击下一步。此时将WiFi密码作为路由器管理密码。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/0/3A/0D/2F8A5623AC852913B39E21E7470_52E324CE_10B4AA.png]
无线名称，建议用字母、数字来设置，切勿使用中文；因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文，会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
无线密码，建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置，且长度不得小于8位，以便保证无线WiFi的安全。
5.检查设置是否成功
点击下一步后出现如下图所示的配置完成界面，可保存。WiFi重启后，重新连接WiFi。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/5/A8/BD/DE7927E730D1140A856057B8967_5B4D266D_14CE3F.png]
重新登录进来之后点击常用设置——>上网设置
如果IP地址、DNS服务器 选项后面有IP地址参数，并且下面显示：拨号成功 ，表示路由器设置成功，可以正常上网了；若显示全为0，则表示设置失败。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/B/96/DC/12B55AF74891E14FFE32909E910_059DA02D_145D7A.png]








三、华为路由器
1.确认接口
从校园网接口出来的网线，连接到华为路由器的WAN口。
2.设置路由器上网
若选择电脑设置路由器，则使用网线连接路由器lan口或连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址： 192.168.3.1；若使用手机设置路由器，则连接路由器默认无线后在浏览器输入路由器管理地址：192.168.3.1。出现如下图所示。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/6/7B/49/4AFEDD5A1A74CE617A9BD1FAAF4_33FC94FD_EAB67.png]
3.选择上网方式
点击马上体验之后进入如下图所示的界面，默认选择拨号上网方式，输入宽带账号和宽带密码，点击下一步。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/C/26/B5/BE6B80E348FEA230F1C4B48B594_388E806C_FCA7E.png]
家属区上网账号命名规则如果不清楚，可拨打82334701咨询。4.WiFi设置
在此页面中设置WiFi名称、WiFi密码，如下图所示。此时将WiFi密码作为路由器管理密码。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/3/ED/46/383C60BD3C257B8875DEE752993_1C8BB18B_131C86.png]
无线名称，建议用字母、数字来设置，切勿使用中文；因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文，会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。
无线密码，建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置，且长度不得小于8位，以便保证无线WiFi的安全。
5.WiFi功率模式
此时进入WiFi功率模式，建议选择WiFi穿墙模式，这样信号覆盖更好。如下图所示。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/1/F6/45/75B3E5C697F1F110074A5A345D7_84BBC0C1_E2A1E.png]
6.检测WiFi是否设置成功
此时配置已保存成功，并自动重启，重启完成后，即可开始上网。
[image: https://xxzx.xidian.edu.cn/__local/D/81/4B/CB9B3B60C74483EE5990BE277E4_58D13001_94019.png]
四、腾达路由器
路由器设置链接：https://www.tenda.com.cn/faq/8682.html
五、水星路由器
路由器设置链接：https://www.yunqishi.net/video/11758.html
六．迅捷路由器
路由器设置链接：http://www.pc6.com/video/19984.html
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